Munkatétel:W=F*(s2-s1)=F*s2-F*s1=1/2m*v22-1/2m*v12

Coulomb törvény:F=k*((Q1*Q2)/r2)#k=1/(4pí*epszilon)

Térerősség:próbtöltre ható erő és a próbtölt hányadosa E=F/q

Munkavégz elektrosztat térben:az elektrosztat térb zárt görb ment végz munk=0.

Kondenzátor alapegyenlet:Q/U=áll=C#C=epsz*(A/d)

Soros kapcs:U=U1+U2+U3#Q/C=Q/C1+Q/C2+Q/C3#1/Ce=1/C1+1/C2+1/C3

II-os kapcs:Q=Q1+Q2+Q3#Ce*U=C1*U+C2*U+C3*U#Ce=C1+C2+C3

El áram:Töltéshordozók rendezett mozgása

Áramerősség:I=deltQ/delt t

Ohm törv Egyenár kör:R=U/I

Kirhoff 1:csomóponti

Kirhoff 2:burok U-U1-U2=0#sumi=1tőnUi=0

Ellen sor kapcs:U=U1+U2#I*Re=I*R1+I*R2

Ellen II-os kapcs:I=I1+I2#U/Re=U/R1+U/R2#1/Re=1/R1+1/R2

Mágn indukc:B=Mmax/(I*A) Mágn ind nagys megegy az egys árammal átj egys felül vezetőre hat max forgnyommal

Lorentz erő:a mágn térben mozg töltre ható erő.F=Q*v*B*Sinalfa

Amper féle erőtörv:Fvekt=I*LvektxBvekt#F=L*I*B*Sinalfa Az áramjárta vezetőre a mágn térben erő hat.Lvekt iránya a vezetőben folyó áram irányába mutat.Fvekt a tábla irányából kifelé mutat.

Mágn fluxus:fí=BvektxAvekt#fí=B*A*Cosalfa

Mozgásindukc:Egy mágn térben vezetőt mozgatva a vezetőben feszültség indukálódik,ha a vezető nem II-os a mágneses térrel.

   a, Neumann törv:Fvekt=Q*vvektxBvekt#Ui=-B*L*v A vezetőben töltszétvál jön létre, így a vezető 2 vége közt potenciálkül keletkezik.

   b, Faraday féle indukc tét:Ui=-B*L*v=-B*L*(delts/deltt)=-B*(deltA/deltt)=-deltfí/deltt Az indukc fesz nagys a fluxusvált és a közben eltelt idő hányadosával egyezik meg.A negatív előjel Leinz törvényére utal:az indukált fesz keltette áram iránya mindig olyan, hogy mágneses hatásával akadályozza az őt létrehozó változást.

Önindukció:B=mű*((I*N)/L) A tekercsben folyó áram erősségét változtatva változó mágneses tér jön létre,ami a tekercsben önmagában feszültséget indukál.Ui=-L*(deltI/deltt)

Váltakozó áram:omega szögsebességgel forgatjuk a vezető keretet a mágneses térben, ekkor váltakozó feszültség indukálódik a vezető keretben.U=Umax*Sinomega*t

Effektív fesz:Ueff=gyök((1/T)*int 0-T U2(t)dt) Az effektív feszültség az olyan egyenfeszültség,amely T idő alatt ugyanannyi munkát végez,mint a váltakozó feszültség egy periódus alatt.

Effektív áramerősség:u.a. (csak feszültség helyett áram)

Ohmos ellenállás:R=Ueff/Ieff A feszültség és az áramerősség fázisban vannak,azaz köztük a fáziseltolódás 0.

Tekercs:induktív reaktancia:XL=L*omega Az önindukció következtében az áram pí/2-vel késik a feszültséghez képest.

Kondenzátor:kapacitív reaktancia:Xc=1/C*omega Az áram siet a feszültséghez képest pí/2 vel.

Soros rlc kör:impedancia:Z=Ueff/Ieff Ohm törv váltak áramú körökre:Váltakozó áramú körben az effektív fesz és az eggektív áramerősség hányadosa a kör impedanciáját addja.

Feszültség rezonancia:fr=1/(gyök(L*C)*2pí)

Rezgőkör:Az elektromos és a mágneses tér energiája kölcsönösen átalakul egymásba.Elektromágneses hullámok keletkeznek.C=lambda f

Elektromágneses hullámok spektuma:rádió,infravörös,ultraibolya.röndgen.gamma.kozmikus. Az izzó gőzök és gázok elektromosságra sugárzást bocsátanak ki magukból.Anyagi minőségre jellemző.

Stefan-Boltzmann törv:E~T4 E=szigma*T4 A fekete test teljes sugárzása az abszolút hőmérséklet negyedik hatványával arányos.

Wien-féle eltolódási törv:lambdamax*T=áll A fekete test teljes sugárzásához tartozó max hullámhossz és a kelvinben mért hőmérséklet szorzata állandó.A hőmérséklet növekedésével az alacsonyabb hullámhosszok felé tolódik el.

Fényelektromos hatás:a katód felületét megfelelő fénnyel megvilágítva a körben áram folyik.kisér:egy küszöbfrekvencia alatt nem jön létre vezetés,növelve a megvilágító fény frekvenciáját növekszik a kilépő elektronok mozgási energiája,növelve a fény intenzitását növekszik a kilépő elektronok száma.

Plauch törv:E=h*fA h=plauch állandó.fény energiaadagokból,fotonokból áll. A foton energiája a fény fredvenciájábal arányos.

Einstein féle fényelektromos egyenlet:h*f=W0+(1/2)*v2A kilépési munka az a munka, ami ahoz szükséges,hogy az elektron kilépjen a helyéről.W0 a katód anyagára jellemző érték.

Bohr féle atommodell:posztulátumok:1(kvantumtétel:m*v*r=n*h/2pí)3(frekvenci felt)

Az atommag szerkezete:nukleonokból(proton,elektron) áll. Az anyag minőségét az atommagban lévő protonok száma(rendszám) adja meg.

Tömegszám:protonok és neutronok együttes száma.

Izotóp:azonos rendszámú,de különböző tömegszámú elemek.

Proton:+töltésű,tömege~1836*elektron tömege,rendkívül stabilis

Neutron:semleges,tömege>~proton tömege,nem stabilis,egy protonra és egy elektronra bomlik

Kötési energia:deltaE=deltam*C2 Ez az a munka, amit be kell fektetni, hogy az atommagot alkotó részeire bontsuk.
