
ALFA CSOPORT

I. FELADAT

Kumulált: az Y ismérv alapján kialakított osztályokhoz az egyes osztályokba tartozó egységeknél előforduló ismérvértékek összegét rendeli hozzá.

Trend: az idősorban lévő tartós tendenciát alkalmasan választott analitikus függvénnyel írja le. Fajtái: lineáris, nemlineáris, mozgóátlagolású, exponenciális, logisztikus, polinomiális.

Demográfia: a népesség nagyságának mérésével és a növekedés vagy a csökkenés magyarázatával foglalkozó tudomány.

Intenzív: fokozott

Szintézis: összefoglalás, egyesítés

Exergia: az energia technikai munkavégző képességével rendelkező része.

Energiaszükséglet: Nem általában az energia iránti szükséglet, hanem valamilyen konkrét energiafajta iránti szükséglet. Ez lehet: mechanikai-, hő-, fény-, vegyi-, elektromágneses-, villamos-, gravitációs-, atomenergia.

Termikus hatásfok: (termodinamikai hatásfok) a hőerőgépek termodinamikai hatásfoka azt mutatja meg, hogy a forró hőtartályból felvett hő hányadrészét alakítják munkává: 

h=(W/Qfel)=(Qfel-Qle)/Qfel=1-(Qle/Qfel)  füzet: hcarnot=htermikus=(T1-T2)/T1=(q1-q2)/q1
Energiahordozó: Az energiát tartalmazó anyagok és további átalakítást igénylő energiák gyűjtőneve. Az energia energiahordozókban jelenik meg. 


Fogyók: terh. Üteme > keletkezés üteme szén, kőolaj, földgáz, tőzeg, U235


Megújulók: hozam > felhaszn.  szél, víz, nap, tenger (árapály), biomassza(növ., áll., ipar.), készlete a hozam 1000x-ese. 

Önfogyasztási Tényezők: a saját rendszerből vételezett energia felhasználása. Két részre bontható:

-a berendezés működtetéséhez szükséges

-közvetlenül bevezetett energiához adódik

Az önfogyasztás abszolút értéke nem jellemzi az energetikai folyamatot, ezért ennek is a vonatkoztatott érétkével szoktak számolni.
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(levezetés) Sorba kapcsolt rendszer hatásfoka, következtetések: 

Sorba kötött gépek: 
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A sorba kapcsolt rendszerek hatásfoka a legrosszabb elem hatásfokánál is rosszabb. Nem minden elem hatásfoka javítható ugyanazzal az értékkel. Túl lehet terhelni egyes elemek hatásfokát. Meg kell nézni, hogy a rendszer túlterhelhető-e, és hogy mennyivel, vagy az előtte lévő rész hatásfokát csökkentjük, ha lehet. Annál rosszabb a hatásfok, minél több elemből áll.


Párhuzamos rendszerek:
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Energiarészesedési hányados: hogyan viszonyul az összes energiához.

Párhuzamos rendszerek hatásfoka az energia részesedések szerint súlyozott hatásfokok összege. Energiarészesedés ugyanolyan fontos, mint a hatásfok. 
[image: image7.wmf]å

i

w


A hatásfok a legjobb és a legrosszabb között lesz.

II. FELADAT

11. Tétel: Mit értünk az energiafelhasználás dinamikai elemzésén, melyek az elemzés feladatai? Ismertesse a legkisebb négyzetek módszerét, alkalmazza lineáris kapcsolatra, mutassa be, hogyan egyszerűsödik a számítás, ha a független változó számtani sorozat! (y=a+bx) 
A dinamikai elemzés, DE, az energiafelhasználás időbeli alakulását vizsgálja, rámutat az energiafelhasználás gyors és nagy ingadozásaira, felmérhetővé teszi a fejlődés irányának matematikai meghatározását.

Meghatározott időszak alatti energiafelhasználás alakulását vizsgáljuk. Az időszak hosszától függően az energiafelhasználás lehet rövidtávú és hosszútávú.

A dinamikai elemzés napi, havi, évi időszakban vizsgálja az energiafelhasználás alakulását.

Feladata kettős: 


Megállapítani az energiafelhasználás jellegét, irányzatát (Trend)


Meghatározni e jelleg körüli ingadozásokat (Ingadozó)

Általában az energiafogyasztók rugalmas energiaellátását az energiaszolgáltatók pedig egyenletes terhelést szeretnének. Ennek az ellentmondásnak a feloldása dinamikai elemzés alapján lehetséges.
Időbeli elemzés:

Trend:
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Gyakorlatban a független változók számtani sorozatot alkotnak
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A számomra legkevésbé fontos általában a legrégebbi adat ---> páratlan számú halmaz.

Páratlan számú kitevők összege 0.
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Normálegyenletek száma eggyel csökken.

III. FELADAT

1. 2.Tétel: Mi a folyamat, rendszer és kölcsönhatás, mit értünk extenzív és intenzív mennyiségen? Mondjon példákat a különböző kölcsönhatások során átadott, illetve felvett energia számítására!
Folyamat: az a jelenség, amely során valaminek a megváltozása újabb változásokat hoz létre.

Rendszer: valóságos vagy képzeletbeli felületek által határolt térrész. 

Környezet: a rendszeren kívüli térrész. A rendszer a környezettel való kapcsolat szerint lehet: -izolált (szigetelt) vagy  nem szigetelt (nem izolált). Kölcsönhatás: a rendszer és a környezet, vagy a rendszer egyes részei közötti viszony. Pl.: mágneses, termikus, vagy elektromos. Ezek mennyiségekkel jellemezhetőek. 

Extenzív (kiterjedő) mennyiségek: a rendszer részeire vonatkoztatott értékek egyenlők a rendszer egészére vonatkozó értékekkel. (térfogat)

Intenzív mennyiségek: A rendszer részeire vonatkozatott értékek nem egyenlők a rendszer egészére vonatkozó értékekkel. (hőmérséklet). Különböző kölcsönhatások során átadott illetve felvett energia számítási képletei: 
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 Helyzeti energia: „m” tömegű, „h” magasságban lévő, „g” gravitációs gyorsulással mozgó test energiája.
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 Mozgási energia: „m” tömegű, „v” sebességgel mozgó test energiája.
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 Töltések energiája: töltésváltozás és a felszültség viszonya.
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 Munkavégzési energia: „F” erő irányában tett „l” elmozdulás.
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 Einstein összefüggése
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 Rugalmas energia: „x” távolságra megnyújtott, D rugó állandójú rugó energiája.

Egy kölcsönhatás felírható egy extenzív és egy intenzív mennyiség szorzataként, amely nem más minta a rendszer energiája.

IV. FELADAT

Egy V=120 literes villamos fűtésű forróvíz tároló t=85 oC (fokos) vizet tárol. A villamos fűtőtest teljesítménye P=2kW, és éjjel-nappal állandóan rendelkezésre áll. Hány személy fürödhet meg folyamatosan, ha félóránként egy személy t1= 40 oC hőmérsékletű V1=60 liter vizet használ fel? A hálózati víz hőmérséklete t2=25 oC
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