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GAMMA CSOPORT

I. FELADAT

Plauzibilis: (Palika szerint: megállapodás szerint elfogadott), lexikon szerint: elhihető, elfogadható, valószínű

Standard: Szabványos, szabvány

Multiplikatív: Szorzáson alapuló, sokszorozó

Determináns: egy n*n-es számtáblázat, amelynek értéke van, (képzése)
Teoretikus: elméleti

Mi a készlet? (fogalma, energiatárolással kapcsolatosan): 1000x a hozam, a készlet a termelt és fogyasztott energiák különbsége. A tárolási kapacitás meghatározásának alapja a készletváltozási diagramm, amiből közvetlenül leolvasható a maximális készlet és a nyitókészlet, ezt a további kapacitás alapjának tekintjük. Ehhez hozzáadva a tárolási veszteséget és a biztonsági készletet, a tárolási kapacitást megkapjuk.

Nettó hatásfok: Összetett energiafogyasztásoknál megkülönböztetjük a nettó és a bruttó hatásfokot.
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 Az önfogyasztás csökkentésével növekszik a nettó hatásfok.

Megmaradás Törvénye: Zárt rendszerben, bármilyen folyamatok mennek is végbe a rendszeren belül, az energiák összege változatlan.

Egy összetett energiaátalakítási folyamat ((éta)) és nbe (delta)) értéke (számértéke) adott. Mennyi a rendszer bruttó hatásfoka? : -

II. FELADAT

Ismertesse a párhuzamosan kapcsolt energetikai rendszer ún. rekonstrukciós, majd ezután részterhelési problémáját!

Rekonstrukció: 
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 Redukció utáni rendszer hatásfoka.

Részterhelés „üzemeltetés”:

Csökkenő terhelés mellett a rendszer melyik elemét kapcsoljuk ki, hogy a hatásfok a lehető legjobb legyen. 
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III. FELADAT

Rajz: Ruths-féle hőtároló. Működés leírása.

Ruths-féle gőztároló:

· A hőhordozó közeg általában: 
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· A tároló fekvő, hőszigetelt tartály, kb 80%-os viztöltéssel.

· A gözfelesleget 
[image: image5.wmf]1
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 nyomású perforált csövön keresztül a viztöltetbe vezetik ahol az bekondenzálva(???) a tárolóban lévő vizet felmelegiti.

A töltés nyomán a tárolóban akkora nyomás uralkodik, amekkora a pillanatnyi hőmérséklethez tartozó telitési nyomás. Ez a töltési periódus mindaddig tart, ameddig a tároló nyomása azonos nem lesz a töltőgáz nyomásával. A töltővezetéken lévő szelepet a 
[image: image6.wmf]1
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 nyomás vezérli. A szelep csak akkor nyit ki, ha a nyomás egy névleges érték fölé emelkedik. A feltöltött tárolót a 
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 nyomású vezetéken lehet kisütni. Ha a 
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 nyomása egy névleges nyomásnál kisebb lesz, akkor az ebbe a vezetékbe épitett szelep kinyilik, és a tároló gőzteréből gőz távozik.

[image: image9.png]ciklikusan kell téltenil!





DELTA CSOPORT

I. FELADAT 

Sztohasztikus: (véletlenszerű), statisztikai valószínűségen alapuló

Kumulált: az Y ismérv alapján kialakított osztályokhoz az egyes osztályokba tartozó egységeknél előforduló ismérvértékek összegét rendeli hozzá.

Kauzális: (okozati) elemzés: Azokat az okokat hivatott felfedezni, melyeket az energia felhasználást befolyásolják, vagy meghatározzák. Az energia felhasználás elemzése csak akkor válik teljessé, ha az okokat meghatározó tényezőket is felfedjük, mert részben a jobb felhasználást segíti elő.

Intenzív: fokozott

Fúzió: Az anyag egy része átalakítható energiává: maghasadással, vagy fúzióval. Egyesülés, egybeolvadás.

Fajlagos veszteség: Sorba kapcsolt energia felhasználó berendezések hulladék energia veszteséggel és energia-bevezetés nélkül. Fajlagos veszteségtényező: v0=v1*v2; v0=([i=1-től k-ig]vi. 

Sorba kapcsolt Energiafelhasználási berendezések hulladék-E és egyéb veszteséggel, valamint közbenső E bevezetéssel:  (v=v1/E1=fajlagos veszteség; 

((=(E1/E1=közbenső Ebevezetési hányad; 

E1=Ebe+(E1. 

A folyamat (-a: (=(Eh1+Eh2)/(Ebe/(E1)=(Eh1+Eh2)/E1, ha úgy vesszük a viszonyítási alapot, hogy E1=1, akkor ((=(E1; (v=v1. 

Eh1((1-(()(1; 

Eh2((2[1-(v-(1-(()(1]=átrendezve= (2(1-(v)-(1(2(1-((); 

(=(1(1-(()+(2(1-(v)-(1(2(1-(().

Nettó hatásfok: 

Összetett energiafogyasztásoknál megkülönböztetjük a nettó és a bruttó hatásfokot.
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Fűtőérték: 1 kg tüzelőanyag elégetése során keletkezett hő, ha a keletkezett égéstermékeket 20°C lab. Hőmérsékletre hűtjük úgy, hogy a keletkezett víz még vízgőz formájában maradjon (nem kondenzálódik). 

 Fűtőérték < Égéshő 

Egy összetett energiaátalakításos folyamatban ezeknek adott a számértéke:  (nettó , és Öbrki. Mennyi a bruttó hatásfok?
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Parciális energia felhasználás? 
…Így a legegyszerűbb felhasználási függvény: 
E=Eo+ωT    Eo =üresjárati energiafelhasználás (állandó rész)     ωT (változó rész) 

Lineáris kapcsolattal írhatók fel a függvények, ahol ω az egyenes meredeksége és egyben a függvény differenciálhányadosa, amit parciális fajlagos energiafelhasználásnak is neveznek.

Tehát: ω=dE/dT=E-Eo/T=áll.    Egyel több termék gyártásához szükséges energiaváltozás. 

Határozza meg az y=a+bx+cx2 normál egyenletét? 
12. Tétel: 
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II. Feladat 

Ismertesse az energia felhasználás strukturális elemzésének lényegét és feladatait. 

14. Tétel : 

Az energia felhasználás összetevőinek minőségi és mennyiségi oldaláról ad felvilágosítást, összehasonlítva egyikkel és másikkal, rámutatva arra, hogy milyen szerkezeti, fejlődési tendenciák várhatók.

Célja: adott időpontokban szemlélt összetétel megállapítása és kiértékelése.

A szerkezeti elemzés sokféle szempont figyelembevételével lehetséges:

Energiafajták

Energiahordozók

Hasznos energia és energia veszteség

Időtől függő vagy független energiafelhasználás

Termeléstől függő vagy független energiafelhasználás

Feladata:

adatok begyűjtése

adatok elemzése, cél szerinti elrendezése

III. Feladat 

Önfogyasztás, milyen önfogyasztási tényezők vannak? Ismertesse a fontosabb összefüggéseket? Mondjon példákat az önfogyasztásra és annak csökkentésére!

Osztályozza az energia mérlegeket és ismertesse, részletezze azokat, multiplikatív és input-output mérlegek kivételével.
Önfogyasztás: A rendszer működéséhez a rendszer által előállított energiából használ fel. Két részre bontható:

-a berendezés működtetéséhez szükséges

-közvetlenül bevezetett energiához adódik

Az önfogyasztás abszolút értéke nem jellemzi az energetikai folyamatot, ezért ennek is a vonatkoztatott érétkével szoktak számolni.
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Példa az önfogyasztásra:

A Joule-féle folyamat működtetéséhez energia szükséges és ezt az energiát a turbina szolgáltatja, nagysága Eö.
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Az önfogyasztás csökkentésével növekszik a nettó hatásfok. 

-kompresszor energia igényének csökkentése.

-jobb belső hatásfokú gépek

Energiamérlegek: 

Energia mérleg: 
Additív:

a.) táblázatos (1,2,több dimenziós)

b.) grafikus (Shankey)

1. Multiplikatív

-Multiplikatív (szorzáson alapul)

-ráfordítás (kibocsátás, input/output)

Gyakorlatban 3 dimenziósnál nagyobbat nem alkalmaznak.

2 dim. Pl:(energiafelhasználási mérleg,több gépi berendezések)
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