Irány az ECDL

Vissza

# 1. Információ-technológiai alapismeretek

## Megoldások

Hardver

Az információtechnológia néhány alapfogalma

7. oldal

1. Jegyvásárlás automatából, videojáték használata, autóvezetés, időjárás előrejelzés stb.
2. A kettes számrendszer alkalmazása; teljes mértékben elektronikus elven működő számítógép; központi vezérlő egység, illetve aritmetikai egység alkalmazása; programvezérlés és tárolt adatok.
3. c, d
4. c
5. a, c
6. a, b, c, d
7. b, d

A mai személyi számítógépek

12. oldal

1. A ROM például a rendszerindító folyamatokhoz tartozó utasítások, valamint nem változó adatok tárolására alkalmas. A programok által feldolgozott adatok először mindig a RAM-ba kerülnek. A futó programok is itt helyezkednek el, és a központi feldolgozó egység innen veszi az éppen következő utasítás kódját.
2. A DDR SDRAM-nak az a sajátossága, hogy egy órajel alatt két művelet elvégzésére alkalmas, azaz elvileg kétszeres adatátviteli sebesség érhető el az azonos frekvencián működő SDRAM-okhoz képest.
3. 400 MHz órajel esetében másodpercenként 400 000 000 alkalommal tud 8 byte adatot továbbítani. 400 000 000x8 byte = 3 200 000 000 byte = 3 200 MB adat másodpercenként.

Alaplap

13. oldal

1. Az alaplapon helyezkedik el CPU és a memória. Itt találhatók a csatlakozók a különböző perifériákhoz. Az alaplap biztosítja az egyes eszközök közötti szinkronizált adatáramlást.
2. PCI: több mint 500 Mb/s; AGP: több mint 2 Gb/s; USB 1.1: 12 Mb/s; USB 2.0: 480 Mb/s; FireWire: 400 Mb/s.
3. Adatátviteli sebesség, csatlakoztatható eszközök száma.
4. Nagyobb frekvencián nagyobb lehet az adatátviteli sebesség.

   Háttértárak

16 oldal

1. Flopi, merevlemez, streamer stb.
2. CD-R; CD-RW; DVD-R; DVD-RW; DVD-RAM, srteamer kazetta stb.
3. CD-R, DVD-R.
4. DVD5: 4,7 GB; DVD9: 8,5 GB; DVD10: 9,4 GB; DVD18: 17 GB
5. Általában a merevlemezek kapacitásával közel azonos, vagy annál valamivel nagyobb kapacitásúak az archiválásra alkalmazott szalagos egységek.

Perifériák

Bemeneti eszközök

18. oldal

1. Billentyűzet, egér (gördítő, érintőpad, érintőképernyő, fényceruza, grafikus tábla).
2. Scanner, digitális fényképezőgép, digitális videokamera stb.
3. Billentyűzet, egér, botkormány, gamepad, kormány, pedál stb.

   Kimeneti eszközök

21. oldal

1. Sokkal teljesebb a térhatású hangzás, mint 2 hangszóró esetén
2. Képméret, felbontás, színmélység, az egyes felbontásokhoz tartozó maximális képfrissítési frekvencia.
3. A nyomtató beszerzési ára, üzemeltetési költségek, színek száma, felbontás, nyomtatási sebesség, a kinyomtatható legnagyobb méret.

Be- és kimeneti eszközök

22. oldal

1. Érintőképernyő, hangkártya, modem, hálózati kártya.
2. Az adási sebesség mértékegysége a baud.
3. Ha az átvitt jelelem pontosan 1 bites, akkor 1 baud 1 bit/másodperccel egyenlő.
4. Analóg modem: 56 Kbps; ISDN-modem: 64, 128 Kbps; ADSL-modem esetén feltöltésnél 64–384 Kbps, letöltésnél 384–1 500 Kbps.
5. 1,5 MiB = 1,5x1024x1024 byte = 1 572 864 byte = 1 572 864x8 bit = 12 582 912 bit.
   10Mbps-os adatátvitel esetén legalább 1,26 másodperc, 100 Mps-os átvitel esetén legalább egy nyolcad másodperc. (A kiszámolt értékek az elvi minimumok, mivel itt nem tárgyalt technikai részletek miatt az adatátvitelhez ennél feltétlenül több időre van szükség. A kiszámított értékek nagyságrendi becslésnek megfelelőek.)
   1500 kbps/56kbps = 26,7857
6. Analóg vonal esetén maximum 56 Kbps-os sebesség érhető el. , tehát az említett ADSL-vonal több mint 26-szoros adatátvitelre képes az analóg vonalhoz képest. 25,5 MiB = 25,5x1024 KiB = 26 112 KiB.
   26 112KiB/26,7857 = 974,8485 KiB méretű fájl tölthető le maximum a megadott idő alatt.

   Szoftver

Felhasználói programok

24. oldal

1. A hardver a számítógép elektronikus és mechanikus eszközeinek összessége.
2. A szoftverhez tartozik a számítógépet működtető és az azon futó program, a felhasznált adatok összessége, valamint a dokumentáció.
3. Rendszerszoftverek, rendszerközeli programok, felhasználói szoftverek.
4. Microsoft Windows NT Server, Novell NetWare, Linux.
5. A programfejlesztés eredményeként létrejött változatokat lehet segítségével megkülönböztetni.

   Hálózati ismeretek

32. oldal

1. Erőforrások megosztása, információáramlás biztosítása.
2. Mindkettő az átviteli közeghez kapcsolódó fogalom.
3. WAN
4. Internet: világméretű; Intranet: vállalati méretű és zárt hálózat
5. A hálózati elemek logikai összekötésének módja. Fa, csillag, sín, teljes stb.

6. A) Szerver-kliens | A) | Működtetéséhez szakember kell
   B)Egyenrangú hálózat | B) | Korlátozott gépszám
   | B) | Mindenki a saját gépéért felelős
   | A) | Novell NetWare
   | B) | Nincs kitüntetett szerepű gép

7. A protokoll olyan szabályok és egyezmények összességének formális leírása, amelyek a hálózati eszközök közötti információcserét szabályozzák.

8. WWW | World Wide Web – Világháló
   e-mail | Szöveges üzenetek küldése, fogadása
   FTP | Fájlok másolása, mozgatása
   telnet | Terminál

9. 4 oktet
10. Nonprofit, független szervezetek.
11. hu
12. HyperText Transzfer Protocol – Hiperszöveg-átviteli protokoll

    Adatvédelem és szerzői jogok

35. oldal

Olvassa el valamelyik ingyenes e-mail cím- és társzolgáltató adatvédelmi nyilatkozatát! Bármelyik

Szerzői jog

38. oldal

1. A hatóságok meghatározott jogszabályoknak megfelelően, valamint akinek megadta az engedélyt a személyes adatainak nyilvántartására.
2. A megvásárolt szoftverekről egy biztonsági másolat (jogilag) mindig készíthető. A freeware, shareware programok tetszőleges számban másolhatók.
3. A freeware, shareware programok tetszőleges számban másolhatók.
4. A jogi védelem a szerzői jog, a technikai védelem például a másolásvédelem.
5. Amennyiben más szoftverekkel való együttműködés miatt szükséges, a programokat visszafejthetjük. Ezt a legtöbb cég a licencben szigorúan tiltja.
6. Nem.