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BÉTA CSOPORT

I. FELADAT

Extenzív: (kiterjedő) mennyiségek: a rendszer részeire vonatkoztatott értékek egyenlők a rendszer egészére vonatkozó értékekkel. (térfogat)

Prognózis: előrejelzés (trend alapján) mért adatok szerint, ciklikusságot vagy exponenciális függvényt feltételezve.

Plauzibilis: (Palika szerint: megállapodás szerint elfogadott), lexikon szerint: elhihető, elfogadható, valószínű

Analízis: elemzés, részekre bontás

Fisszió: A fisszió a földkéregben található nehézelemek bomlása. Közvetlen technikai hasznosítása: az atombomba és az atomerõmûvek. (U235)

Energiafajták: a kölcsönhatásban fellépő energia. [pl: fosszilis(szén), megújuló(szél, nap, bio., geoterm.)]

Redukált energiaforrások: - 

Összefüggések: h, v és w között: 

Alkalmazott mutatószámok: 
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Fajlagos energiafelhasználási mutatószám:
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 Azt fejezi ki, hogy egységnyi eredmény hányszor többe kerül. 

Összetett energiafogyasztásoknál megkülönböztetjük a nettó és a bruttó hatásfokot.
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Hatásfok meghatározás tényezői: 

-termikus vagy redukált termikus hatások

-környezetei függőség

-statikus vagy dinamikus

-nettó vagy bruttó

-belépő és kilépő energia is ingadozik

Egyidejűleg bevezetett és kivezetett energiák hányadosa. (mindegyik dimenzió nélküli)
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Mi a folyamat, rendszer és kölcsönhatás? : 

Folyamat: az a jelenség, amely során valaminek a megváltozása újabb változásokat hoz létre.

Rendszer: valóságos vagy képzeletbeli felületek által határolt térrész.

Kölcsönhatás: a rendszer és a környezet, vagy a rendszer egyes részei közötti viszony. Pl.: mágneses, termikus, vagy elektromos. Ezek mennyiségekkel jellemezhetőek. 

(Környezet: a rendszeren kívüli térrész. A rendszer a környezettel való kapcsolat szerint lehet: -izolált (szigetelt) vagy nem szigetelt (nem izolált).)

Párhuzamosan kapcsolt rendszerek hatásfoka: 

Párhuzamos rendszerek:
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Energiarészesedési hányados: hogyan viszonyul az összes energiához.

Párhuzamos rendszerek hatásfoka az energia részesedések szerint súlyozott hatásfokok összege. Energiarészesedés ugyanolyan fontos, mint a hatásfok. 
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A hatásfok a legjobb és a legrosszabb között lesz.


II. FELADAT

17. Tétel: Ismertesse az energiafelhasználási függvény meghatározásának legegyszerűbb módszereit (legkisebb négyzet módszere, becslés, statisztikai csoportképzés), hogyan határozzuk meg az energiafelhasználási normát?

Legkisebb négyzetek módszere:

Ábrázoljuk a mérési ponthalmazt, a hibás adatokat körültekintően kiszűrjük, majd létrehozunk fő típust ami az energia felhasználás közelítő függvénye.

A cél, hogy a közelítő függvény értékek és a mért adatok különbségeinek négyzetösszege minimális legyen.

Tehát: 
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minimális legyen.

Becslés: A legegyszerűbb módszer, amikor felrajzoljuk a szórási diagrammot, és szemrevételezéssel berajzoljuk a közelítő egyenest. Ezt akkor alkalmazzuk, ha a pontok nem szóródnak jelentősen.) 
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Statisztikai csoportképzés: Kiszűrjük a hibás adatokat, majd a megmaradt pontokat két csoportra bontjuk, a csoportokon belül átlagokat képzünk és az így kapott pontokon keresztül egyenest fektetünk. Ez lesz a közelítő függvény. 
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ez a súlypontkepzes.
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Energia felhasználási norma meghatározása:

 Az energia gazdálkodás feladata, hogy előírja a felhasználás normáit, ami a valóságos felhasználásnál szigorúbb. A regressziós görbe a norma meghatározásának alapja. Az adott helyzetben pontos felmérést készítünk a meghatározás lehetőségeiről.

Az energiafelhasználálás csökkentés lehetőségei:

 Pl: utólagos hőszigetelés, ajtó-ablak csere, energiafelhasználást csökkentő beruházások.
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 Ezeket a megtakarításokat levonva az energia felhasználási függvényből:
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Az új adat regisztrálásával a normát újra meg kell határozni.

Szerkesztési eljárás:
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Magyarázat az ábrához:
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Az f(T)-ből meghatározhatjuk a W(T)- függvényt, és szerkesztéssel, ha a W=1 egység sugarú körben értelmezett tangens szögfüggvény értékét felmérjük és W-T koordinátarendszerben T pillanatnyi értékét kapjuk.

Nem lineáris energiafelhasználási függvény:
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 meghatározása:
  Az origóból egyenest húzunk úgy, hogy a függvényt 1 pontban érintse. Itt lesz az érintő meredeksége a legkisebb és így a fajlagos energia felhasználás is mivel 
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III. FELADAT 

13. Tétel: Határozza meg az y=abx függvény normál egyenleteit! Melyek a függvény típus kiválasztásának szempontjai? Mi a szórás vagy diszperzió?
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 Ezt logaritmizálva  ln y=Y, ln a=A, ln b=B


lny=ln a+x*ln b


Y=A+Bx

Ezzel visszavezettük lineáris alakra
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Parciális differenciálhányadosok:
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Függvény típus kiválasztásának szempontjai:

-matematikai szempontból a legjobban közelítő függvény vagy illeszkedő függvényt keressük

-Olyan függvényt keresünk amely a jelenség szempontjából logikailag is indokolható. Cél a legegyszerűbb függvénykapcsolat meghatározása.

Függvény kiválasztás lehetőségei:

-Közvetlen ok-okozati kapcsolat

-Ismert gazdasági vagy tudományos törvényszerűség (exponenciális)

-Találgatás (legkisebb szórású kiválasztása)

Csak olyan függvényt lehet használni ami azokra jellemző.

Lehetetlen olyan függvényt találni, amely a diagramm minden pontján áthalad.

Szórás vagy diszperzió: az a mérőszám, amely az átlagtól való eltéréseket mutatja

Átlag:
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IV. FELADAT

Sehóliában 10 db vasmacskát, 100 kg rétest állítanak elő. A fajlagos energiaátalakítások: 

	
	
	biogáz
	vill. en.
	Petróleum
	

	
	
	[m3]
	[KW*h]
	liter
	

	Biogáz
	[m3]
	0
	1
	0
	

	Vill. En.
	[KW*h]
	0
	0,05
	0
	=V(E-v)

	petróleum
	liter
	0
	0,01
	0
	


És a követlen ráfordítások: 

	
	
	Vasmacska
	Rétes

	
	
	db
	Kg

	biogáz
	[m3]
	0,01
	0,02

	vill. en.
	[KW*h]
	0,1
	0,3

	Petróleum
	liter
	0,01
	0,03


Mennyi a nemzetgazdasági szinten és a közvetlenül felhasznált energiahordozó mennyisége? 
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