
					=== Random's FlashBackup ===

	  				     v0.5 от 08.07.2005

---------------------------------------------------------------------------------

Эта программа предназначения для создания бэкапа Flash-памяти телефонов Motorola.
Поддерживается большинство P2K моделей, но есть исключения, в которые входят
новые модели (V635, V3 и др.) - на них скорее всего программа если и будет
создавать бэкап то неправильно. Осторожно, заливать такой бэкап нельзя!

Список поддерживаемых моделей (разделено по размеру Flash-памяти):

16 MB) C380, C650, V180, V220 и другие на их основе
32 MB) E398, V300, V400, V500 и другие на их основе

Остальные модели могут поддерживаться, но не гарантированно.

---------------------------------------------------------------------------------

Как пользоваться программой

1. Выберите размер Flash-памяти вашего телефона (см. выше)

2. Выберите тип бэкапа
   а) Full Backup - Полный бэкап всего содержимого Flash-памяти
   б) PDS Backup - Так называемая зона безопасности. В ней храниться информация
	о всех прошивках телефона, и залоченность под оператора.
	Поэтому обязательно делайте бэкап PDS-зоны перед прошивкой - вдруг она
	окажется лоченной. В таком случае вы сможете снять залоченность при помощи
	восстановления сохраненной зоны безопасности.

   ВАЖНО! Бэкапы с чужих телефонов НЕЛЬЗЯ использовать! Это только убьет ваш
   телефон! НИКОГДА НЕ ЗАЛИВАЙТЕ БЭКАПОВ С ДРУГИХ ТЕЛЕФОНОВ!!!

3. Нажимайте кнопки:
   а) Create Backup - если вы хотите сделать бэкап своего телефона
	Продолжиельность этой операции для 16 MB и 32 MB моделей - 
      около 3 и 6 минут соответсвенно. После этого можете нажимать Shutdown Phone
	для выключения телефона.
	
   b) Restore Backup - если хотите восстановить бэкап. Повторюсь, восстанавливать
	можно только бэкапы со своего телфона.!
	Восстановление бэкапа происходит значительно быстрее, чем снятие - 
	это обусловлено особенностями работы с телефоном.

---------------------------------------------------------------------------------

Рекоммендации

- Если телефон не включается нормальным образом, то попробуйте включить его,
  удерживая при этом кнопки "звездочка" (*) и "решетка" (#).
  При этом телефон сразу перейдет в режим Boot Loader, о чем будет сигнализировать
  соответсвующая надпись на экране. Теперь можете подключить телефон к компьютеру,
  и восстановить СВОЙ бэкап. если на экарне написано Battery LOW - подключите
  зарядное устройство.


- Если телефон "завис" попробуйте вынуть на несколько секунд/минут аккумулятор,
  и затем вернуть его на место.

---------------------------------------------------------------------------------

ВНИМАНИЕ!!!

ПРОГРАММА РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО.
ПОЛЬЗУЙТЕСЬ ПРОГРАММОЙ ТОЛЬКО НА СВОЙ СТРАХ И РИСК.
АВТОР ПРОГРАММЫ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
ЗА ПОРЧУ ДАННЫХ В ТЕЛЕФОНЕ ИЛИ САМОГО ТЕЛЕФОНА.

---------------------------------------------------------------------------------

				  Разработчик программы: Random

					www.random.motofan.ru
	
				    mailto: random@motofan.ru

			Программа основана на P2K Api Source от Vilko